vienas usb stick.
- 1b.zip: pridėtas žemiau.
- "bmw\_cic\_fsc\_generator.zip": atsisiųskite "Windows" versiją iš https://drive.google.com/file/d/1lW0...ew?usp=sharing arba tiesiogiai iš Jaeger'o sriegio http://www.e90post.com/forums /showthread.php?t=1453464
- Maps.zip: pridėtas žemiau.

"1b.zip" yra failai, reikalingi norint ištraukti 1b failą iš savo automobilio per USB, "bmw\_cic\_fsc\_generator.zip" yra FSC generatorius (didelė ačiū vartotojui Jaeger, ir aš tikiuosi, kad jis neprieštarauja, kad mano generatorius naudojamas kaip mano pageidaujamas pasirinkimas generuoti fsc kodus) ir "MAPS.zip" yra įvairių žemėlapių versijos, apimančios populiariausius regionus (Šiaurės Ameriką, Europą ir OZ / Naująją Zelandiją).

Pirmasis žingsnis: iš savo automobilio ištraukite 1b failą per USB atmintinę.

1. Išpakuokite ZIP failą (1b.zip) į tuščią USB atmintinę
2. Įjunkite savo automobilį (įjunkite degimą, nereikia paleisti automobilio) ir palaukite, kol navigacijos sistema bus visiškai pradėta
3. USB dėklą įkiškite į pirštinės dėžės USB jungtį (nenaudokite vidutinio konsolėje esančio USB jungties).
4. Palaukite apie 30 sekundžių
5. Ištraukite USB laikiklį iš pirštinės dėžutės uoste ir įdėkite į savo (Windows) kompiuterį
6. Patikrinkite, ar USB atmintinėje yra failas 1b.hex (jei nenorite pereiti prie 2 žingsnio ir bandykite kitą USB atmintinę). Failas turi būti lygus 319 baitų, o jūs galite patikrinti failą atidarydami jį hex redaktoriumi, pvz., HxD https://mh-nexus.de/en/hxd/.

Antrasis žingsnis: sukurkite FSC kodą, naudodami Jaeger'o FSC generatorių

1. Išpakuokite ZIP failą (bmw\_cic\_fsc\_generator.zip) sistemoje Windows / Mac (po išpakavimo palaukite, kol generatorius automatiškai atsisiųs failą Lookup.xml ")
2. Atidarykite FSC generatorių spustelėdami "BMW\_CIC\_FSC\_Generator.exe" ir pasirinkite 1b failą, kurį ištraukėte iš savo automobilio, kaip aprašyta aukščiau.
3. Norint sugeneruoti kodą, pasirinkite pageidaujamą žemėlapio tipą, regioną ir versiją.

Paskutinis veiksmas: atsisiųskite pageidaujamą žemėlapio versiją ir įdiekite į USB atmintinę:

1. Išpakuokite ZIP failą (MAPS.zip) ir spustelėkite norimą žemėlapio versiją (įsitikinkite, kad įdiegėte šiek tiek torrento klientą), kad jį atsisiųstumėte.
2. Įkelkite atsisiųstą žemėlapį į tuščią USB atmintinę (tik įsitikinkite, kad ji buvo suformatuota naudojant "fat32").

Prijunkite USB atmintinę, kurioje yra jūsų atsisiųsto žemėlapio versija, automobilio pirštinės dėžutėje ir įjunkite degimą. Po kelių minučių jūsų CIC paprašys atnaujinti žemėlapio versiją. Tiesiog įveskite sugeneruotą kodą ir atnaujinimas bus pradėtas automatiškai.
Štai taip, jūs baigėte ir gerai eikite!

Dėkojame dar kartą Jaegeriui už jo puikų fsc kodo generatorių: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1453464.

Atnaujinimas: Maps.zip dabar turi tiesioginę torento atsisiuntimo nuorodą "North America Premium 2018-1", kuri palaiko tiek atnaujinimą per dvd, tiek alternatyviu būdu per USB atmintinę.
Pridedami paveikslėliai
Failo tipas: pdf CICfscupdate.pdf (66.1 KB, 2654 peržiūros)

Formos viršus

Formos apačia